|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | DW-MRI | T2w-MRI |
| Inplane resolution | 2.1x2.1 mm2 | 0.6x0.6 mm2 |
| Slice thickness | 5 mm | 3 mm |
| Slice gap | 1 mm | 0.3 mm |
| Matrix size | 192x156 | 384x384 |
| Repetition time | 5800 ms | 7440 ms |
| Echo time | 58 ms | 75 ms |
| *b*-values | 150 and 800 s/mm2 |  |
| Flip angle | 180° | 160° |
| Number of averages | 3 | 2 |
| Bandwidth | 1736 Hz/px | 260 Hz/px |
| Field of view | 324x399 mm2 | 240x240 mm2 |
| Number of slices | 34 | 47 |
| Acceleration factor | 2 | 2 |
| Fat suppression | None | None |
| Acquisition type | 2D | 2D |